**Инструкция:**

**ТЕР-1, ТЕР-2(T-101) (алюминий, чугун)**

Пресс предназначен для установки кнопок, блочек, люверсов, хольнитенов, джинсовых пуговиц, пробивания отверстий, а также для обтяжки пуговиц.

Сила нажатия регулируется вручную, в зависимости от устанавливаемой фурнитуры.

Для обтяжки пуговиц в комплекте с прессом идет дополнительная втулка.

Предварительно для обтяжки пуговиц нужно заменить нижнюю втулку пресса.

Модель **ТЕР-1, ТЕР-2(T-101)**

Характеристики:

Резьба: ¼ Дюйма

Габариты (ВхШхГ)35X19X9,5

Сила прижима: до 250 кг/см

Глубина рукава:45 мм

Рабочая высота: 65 мм

Тип привода: Механический(ручной)

Вес: 1,85 Кг (Чугун 3,75 кг)



A:92mm

B:360mm (330 mm чугунные пресса)

C:184mm

D:45mm

E:62mm